**Zimná krycia plachta na bazén**

Inštalácia zimnej plachty na zapustený bazén – kolieska/hmoždinky/kolíky

1. Rozbaliť plachtu mimo bazén, vybrať kotviace kolieska (hmoždinka, nerezový kolík) a gumové lanko.

2. Pretiahnuť gumové lanko všetkými kovovými okami v zimnej plachte a uviazať uzlom, tak aby sa opäť nevyvlieklo. /ako pri šití, chytíme oba konce lana a prevlečieme cez vzniknuté oko na lane/

3. Plachta sa vyrába s presahom podľa možnosti, než je vnútorný rozmer bazéna. Kotviace kolieska/hmoždinky/kolíky sa montujú cca 0,25 - 0,3m (alebo podľa možností) od konečnej hrany zimnej plachty.

4. Navŕtať 8 ks kotviacich koliesok/kolíkov/hmoždiniek. Pomocou vrtáka o priemere 10mm vyvŕtame a upevníme kotviace koliesko (pomocou hmoždinky a skrutky). 2ks koliesok do každého rohu. Týchto 8ks koliesok sa vŕta viac od rohu plachty, pre lepšiu vypnutie .

5. Položiť plachtu na bazén a upevniť všetky rohy zimnej plachty, za pomoci gumového lanka, na 8ks koliesok.

6. Navŕtať ostatné kotviace kolieska/hmoždinky/kolíky. Každú medzi 2 nerezová oka. Nerezová oka sa vyrábajú cca po 0,5m. Nutné premerať vzdialenosť ôk na plachte a zamerať umiestnenie jednotlivých kotviacich bodov.

7. Postupne napínať gumové lanko. Lanko treba napínať od stredu ku krajom a zároveň proti sebe. Tak, aby celá plachta nepresahovala na jednu stranu.

8. Nakoniec napnúť gumové lano do prirodzeného ťahu. Poprípade skrátiť previazaním pôvodného uzla.